

***Общество с ограниченной ответственностью «Симбирские краски»***

432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская,42А, тел./ факс: (8422) 68-70-96, моб. Тел. 8-917-620-05-28, адрес эл. Почты: [simkraski@mail.ru](mailto:simkraski@mail.ru)

**PROMIX Decor Декоративная штукатурка**

**Информация**: Для наружних и внутренних работ декоративная шпатлевка для механизированной отделки фасадов и стен внутри помещений. Готовая поверхность имеет текстуру в виде: "мелкая шуба", "рогожка", "капелька" и т. д.Хорошо скрывает неровности поверхностей. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой ( стены лестничных площадок и маршей, холлов, коридоров , офисов).По заказу колеруется в постельные оттенки.

**Свойства:** Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к климатическим воздействиям и агрессивным промышленным загрязнениям воздуха, стойким к механическим воздействиям, обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и проницаемостью.

**Подготовка основания:**

В качестве основания могут использоваться минеральные штукатурки, гипсокартон , бетон, гипсолитовые плиты, каменная кладка, асбестоцемент, ДСП,ДВП, фанера. Основание должно быть чистым и прочным. Отслоения и остатки опалубочной смазки тщательно удалить..Неровности заполнить шпатлевкой PROMIX.Поверхности, сильно впитывающие влагу, а также мелящиеся штукатурки обработать грунтовкой PROMIX.Обои тщательно удалить, остатки бумаги и клея смыть.

**Примечание:** Перед нанесением основание следует обработать грунтовкой PROMIX.

Шпатлевку наносят вручную или механизированным способом. Для декоративной отделки типа "мелкая шуба", "рогожка", "капелька" и т. д. шпатлевку наносят аппаратами типа GRACO T-MAX, RTX 1500 или их аналогами. Желаемого декоративного эффекта добиваются регулировкой давления подачи шпатлевки и давления сжатого воздуха.

Полное высыхание в течение 24 часов. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности.

**Расход:** 0,5-2 кг/м2 в зависимости от выбранного вида текстуры и от метода нанесения. Для более точной калькуляции рекомендуется провести пробное нанесение.

**Хранение**: Хранить в прохладном до +5С, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

**Срок хранения**: Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 1 год.

**Очистка инструмента**: Рабочий инструмент после применения отмыть теплой водой.

**Утилизация**: Затвердевшие остатки материала и пустую тару утилизировать , как бытовой мусор.

**Состав:** Акриловый латекс, высококачественные специальные пластификаторы и добавки.

**Фасовка:** ведро 25 кг, пластиковый пакет 25 кг.